Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

Ремонтные работы

Основание: Техническое задание

Составлен(а) в уровне цен на: август 2018 года
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург
Наименование сборника индексов пересчета: июль 2018 года
Наименование сборника текущих цен: июль 2018 года
Сметная стоимость: 11605307.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 12082.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2710148.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Ремонт помещения 1	
1	ТЕР 15-01-052-5	Устройство из гкл подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 18943.03 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 8761.15 руб.)	100 м2	0.39	8994,81
2808.78	104.39
15.71	65194.07	20584.12	40.71
6.13	239.45
1.29	93.39
0.50	
	101-2414	Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	40.95	(440.37)		(18033.15)					
2	ТЕРр 57-01-003-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 129.35 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 102.72 руб.)	100 м	0.245	35,93
35.93	0
0	165.41	165.41	0
0	3.77
0	0.92
0	
3	ТЕР 46-04-010-3	Разборка покрытий полов:паркетных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.896, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 3266.40 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1866.52 руб.)	100 м2	0.39	484,93
438.48	46.45
22.92	3483.25	3213.40	269.85
167.97	46.01
1.76	17.94
0.69	
4	ТЕРр 57-01-002-4	Разборка покрытий полов: цементных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7389.58 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 5868.20 руб.)	100 м2	0.39	2372,39
1275.80	1096.59
256.14	9777.36	9349.69	427.67
99.90	111.20
21.00	43.37
8.19	
5	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.645, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 697.18 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 484.99 руб.)	100 м2	0.39	263,20
119.59	7.21
0.30	1517.92	876.41	22.04
2.20	8.54
0.03	3.33
0.01	
6	ТЕР 11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.350, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.816, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 3658.98 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 1985.19 руб.)	100 м2	0.39	1246,12
441.19	46.65
20.68	6101.49	3233.26	261.08
151.55	45.44
1.59	17.72
0.62	
7	ТЕР 11-01-011-2	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.086, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.752, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 427.87 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 232.14 руб.)	100 м2	0.39	1208,51
33.53	48.90
20.48	4357.98	245.72	268.63
150.09	3.45
1.58	1.35
0.62	
8	ТЕР 11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.654, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.442, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 6203.79 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3365.89 руб.)	100 м2	0.39	863,67
771.77	70.33
11.33	5913.83	5655.91	237.37
83.03	72.13
0.88	28.13
0.34	
	402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит" 5000 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.6552	(21145.7)		(13854.66)					
9	ТЕР 11-01-034-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию: методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 2081.75 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 1129.46 руб.)	100 м2	0.39	2467,42
262.38	30.40
7.46	17871.54	1922.85	11.86
2.91	22.82
0.61	8.90
0.24	
	203-0914	Ламинат "СИНТЕРОС DUBART 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	40.56	(468.02)		(18982.89)					
10	ТЕР 11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.507, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 1.817, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 678.48 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 368.11 руб.)	100 м	0.245	302,75
135.90	2.58
0.43	706.06	625.66	7.27
1.98	10.34
0.04	2.53
0.01	
	101-1753-003П	Плинтусы для полов из жесткого вспененого ПВХ NL22 (размер 22х22, на клей), импорт (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	24.745	(23.98)		(593.39)					
11	ТЕР 09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.006, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.314, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 26.56 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 22.32 руб.)	100 м плинтуса	0.01	241,87
177.41	12.43
0.71	38.52	33.34	1.37
0.13	14.72
0.06	0.15
0.00	
	Цена поставщика	Порожек металлический	м	1	(151.12)		(151.12)					
12	ТЕР 15-01-051-8	Облицовка короба двумя слоями гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1891.73 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 874.93 руб.)	100 м2	0.04	5834,11
2734.32	106.30
25.16	4309.50	2055.22	4.25
1.01	233.11
2.06	9.32
0.08	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	8.4	(80.13)		(673.09)					
	201-0787	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	2.94	(43.61)		(128.21)					
	201-1115	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	8.8	(33.64)		(296.03)					
13	ТЕР 15-01-051-8	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 31289.26 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 14471.28 руб.)	100 м2	0.6616	5834,11
2734.32	106.30
25.16	71279.18	33993.41	70.33
16.65	233.11
2.06	154.23
1.36	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	138.936	(80.13)		(11132.94)					
	201-0787	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	48.6276	(43.61)		(2120.65)					
	201-1115	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	145.552	(33.64)		(4896.37)					
14	ТЕР 15-01-059-1 (Прим.)	Монтаж малярного уголка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 290.08 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 134.16 руб.)	100 м	0.47	55,87
35.69	0.33
0.19	490.77	315.21	0.16
0.09	3.34
0.01	1.57
0.01	
	(101-9256)	Уголок ПВХ	п.м	49.35	(38.51)		(1900.47)					
15	ТЕРр 61-01-001-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 9867.45 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 5891.02 руб.)	100 м2	0.7016	1557,58
970.10	33.12
24.22	20121.36	12789.57	23.24
16.99	73.80
1.90	51.78
1.33	
	101-3171	Шпатлевка Ветонит LR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.673536	(24242.59)		(16328.26)					
16	ТЕР 13-05-003-2	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.238, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 25232.71 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 17553.19 руб.)	1 м2	70.16	164,75
23.49	2.24
0.63	74168.67	30968.67	1864.06
830.58	1.68
0.05	117.87
3.51	
17	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1953.87 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 903.66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7016	259,01
160.49	2.90
0.60	2377.48	2115.86	24.06
7.91	13.79
0.05	9.68
0.04	
18	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 7647.49 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 3536.96 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7016	757,24
628.31	11.80
2.20	8816.56	8283.49	96.62
29.00	53.38
0.19	37.45
0.13	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.044201	(48886.67)		(2160.84)					
19	ТЕР 10-01-012-3	Обшивка ниши: плитами древесностружечными 16 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.469, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.086, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 762.62 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 364.36 руб.)	100 м2	0.042	4903,58
926.57	42.70
7.04	1922.74	731.27	20.57
5.56	86.60
0.61	3.64
0.03	
20	ТЕР 10-01-012-3	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.469, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.086, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 980.50 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 468.46 руб.)	100 м2	0.054	4903,58
926.57	42.70
7.04	2472.09	940.20	26.45
7.14	86.60
0.61	4.68
0.03	
21	ТЕР 09-04-009-4	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,6 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.452, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 7730.41 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 6498.03 руб.)	100 м2	0.1488	4758,87
3375.63	1383.24
108.57	10972.42	9438.60	1533.82
303.57	262.75
11.59	39.10
1.73	
22	ТЕР 46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов:дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.897, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 245.80 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 140.46 руб.)	100 м2	0.012	1231,93
1027.67	204.26
100.77	268.24	231.73	36.51
22.72	103.91
7.74	1.25
0.09	
23	ТЕР 09-04-014-2	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,6 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.872, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 13.876, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1190.66 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1000.84 руб.)	1 м2	2.645	55,21
29.06	11.62
1.13	2219.58	1444.35	241.95
56.16	2.47
0.14	6.53
0.37	
24	ТЕР 09-04-009-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.452, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 9.352, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 15191.30 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 12769.50 руб.)	100 м2	0.1488	9626,17
6469.96	3032.53
376.96	21625.42	18090.66	3362.64
1054.02	503.61
24.14	74.94
3.59	
	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	13.9872	(1863.6)		(26066.55)					
	Цена поствщика	Конструкции алюмимниеых сплавов, нащельники	м2	14.88	(894.12)		(13305)					
25	ТЕРр 58-01-020-1	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 410.93 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 300.96 руб.)	100 м	0.062	565,40
431.91	4.85
1.50	653.36	503.19	0.30
0.09	41.41
0.12	2.57
0.01	
	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.011408	(53037.65)		(605.05)					
26	ТЕР 46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях:из бетона  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 2731.79 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1561.02 руб.)	1 м3	0.315	973,94
339.23	634.71
138.53	3868.94	2007.96	1860.98
819.98	27.61
11.43	8.70
3.60	
27	ТЕР 10-01-057-1	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.093, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1843.77 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 880.91 руб.)	100 м2	0.16	806,27
559.36	246.91
33.15	2080.48	1681.75	398.73
99.67	56.05
3.11	8.97
0.50	
28	ТЕР 09-03-012-1 (Прим.)	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.606, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.236, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 136.14 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 114.44 руб.)	1 т конструкций	0.021	1206,82
341.39	712.04
93.39	298.45	134.72	143.64
36.85	29.36
6.15	0.62
0.13	
	Цена поставщика	Перемычка металлическая	т	0.021	(60462.77)		(1269.72)					
29	ТЕР 15-01-050-3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.665, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.885, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 555.66 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 256.99 руб.)	100 м2 облицовки	0.063	1055,26
501.99	44.03
8.20	783.35	594.27	32.36
9.71	44.70
0.70	2.82
0.04	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	6.4134	(80.13)		(513.91)					
30	ТЕРр 61-01-001-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1661.19 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 991.76 руб.)	100 м2	0.063	2866,27
1819.16	49.29
38.27	3337.94	2153.58	3.11
2.41	130.63
3.01	8.23
0.19	
	101-5040	Шпатлевка Ветонит KR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.1071	(19819.69)		(2122.69)					
31	ТЕР 13-05-003-2	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.238, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2265.76 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1576.18 руб.)	1 м2	6.3	164,75
23.49	2.24
0.63	6659.95	2780.82	167.38
74.58	1.68
0.05	10.58
0.32	
32	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 175.44 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 81.14 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	259,01
160.49	2.90
0.60	213.48	189.99	2.16
0.71	13.79
0.05	0.87
0.00	
33	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 686.70 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 317.60 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	757,24
628.31	11.80
2.20	791.68	743.81	8.68
2.60	53.38
0.19	3.36
0.01	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.003969	(48886.67)		(194.03)					
34	ТЕР 46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:до 5 м3  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.292, к материалам: 9.717, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 530.08 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 302.90 руб.)	1 м3	0.2	237,31
146.01	1.30
0	725.29	548.74	1.64
0	14.63
0	2.93
0	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 шт.	0.08	(12297.46)		(983.80)					
35	ТЕР 26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.246, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 586.88 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 365.85 руб.)	1 м3	0.24	193,57
138.33	55.24
8.63	772.95	623.85	149.10
38.92	12.17
0.75	2.92
0.18	
	101-0081-001П	Плиты теплоизоляционные из пеностекла толщиной 60 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м3	0.2448	(19290.67)		(4722.36)					
36	ТЕР 13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.689, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 60.77 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 42.28 руб.)	100 м2	0.029	148,88
139.96	8.93
0.59	78.52	76.27	2.25
0.32	10.43
0.05	0.30
0.00	
37	ТЕР 13-03-001-16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:(последующий слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.527, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 19.98 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 13.90 руб.)	100 м2	0.029	55,43
45.62	9.81
0.59	27.29	24.86	2.43
0.32	3.13
0.05	0.09
0.00	
	Цена поставщика	Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения (10 л)	шт.	1	(525)		(525)					
38	ТЕР 15-02-003-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.141, к материалам: 9.052, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 658.94 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 304.76 руб.)	100 м	0.08	768,44
476.45	3.11
0	927.22	716.24	1.78
0	36.80
0	2.94
0	
39	ТЕР 15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.208, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.654, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1483.22 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 685.99 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.029	3714,62
2944.51	30.90
13.99	1802.83	1604.58	12.73
7.62	262.20
1.08	7.60
0.03	
	101-5566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	2.9	(406.93)		(1180.10)					
40	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.812, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.705, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1600.52 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 764.70 руб.)	100 м2	0.05145	5928,27
1346.72	1662.61
252.78	3212.93	1302.01	753.79
244.39	119.92
16.68	6.17
0.86	
	203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	5.145	(996.54)		(5127.20)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				362406	182991	12394
4355		799
29	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				391714	210440	14253
5008		919
33	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			210440					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			14253					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5008					
		Индекс к стоимости материалов:		1			167022					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			147867					
		Итого с индексацией:	руб.				539581	210440	14253
5008		919
33	
		Накладные расходы %:	%				163185					
		Итого с накладными:	руб.				702766					
		Сметная прибыль %:	%				97355					
		Итого:	руб.				800121					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			16803					
		Итого:	руб.				816924					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			16338					
		Итого:	руб.				833262					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			149987.16					
		Всего по разделу:	руб.				983249					
Раздел 2 Отопление. Помещение 1	
1	ТЕРр 65-02-019-3	Демонтаж радиаторов весом до: 240 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 613.14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 389.30 руб.)	100 шт.	0.02	2454,62
2246.40	208.22
102.73	848.40	844.24	4.16
2.06	234.00
7.89	4.68
0.16	
2	ТЕРр 65-01-001-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 299.22 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 189.98 руб.)	100 м	0.06	429,09
366.24	7.29
1.30	476.00	412.92	0.44
0.08	34.66
0.10	2.08
0.01	
3	ТЕР 18-03-001-2	Установка радиаторов: стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.832, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.854, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 871.97 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 498.27 руб.)	100 квт	0.04704	2697,22
827.57	213.10
47.74	1150.44	731.51	118.61
42.20	75.44
3.91	3.55
0.18	
	301-6769	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	квт	4.704	(2901.24)		(13647.43)					
4	ТЕР 16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.811, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 2084.71 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1191.27 руб.)	1 шт.	4	60,17
24.32	3.75
0.29	2317.34	1827.99	128.42
21.80	2.14
0.03	8.56
0.12	
	301-9170-193П	Клапан для однотрубной системы отопления, никелированный, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) RA-G-20 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	4	(2081.04)		(8324.16)					
5	ТЕР 16-04-005-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до: 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 463.55 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 264.88 руб.)	100 м	0.06	659,87
364.22	249.34
11.14	477.82	410.64	14.96
0.67	39.68
0.83	2.38
0.05	
	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м	0.615	(230.48)		(141.75)					
6	ТЕР 16-05-002-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.506, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.232, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 997.88 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 570.22 руб.)	1 шт.	4	41,17
11.49	1.71
0.29	1303.93	863.63	78.70
21.80	1.04
0.03	4.16
0.12	
	302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	4	(195.88)		(783.52)					
7	ТЕР 16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.079, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.814, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 5279.13 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 3016.64 руб.)	1 врезка	4	89,82
62.17	6.86
0.15	5156.93	4672.95	166.81
11.28	5.13
0.01	20.52
0.04	
8	ТЕР 46-03-010-6	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:до 500 см2  к прямым затратам: 2 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 3523.67 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2013.53 руб.)	100 отверстий	0.04	8413,48
3858.90	4554.58
994.08	4596.26	2900.50	1695.76
747.19	296.00
82.02	11.84
3.28	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				16327	12664	2208
847		58
4	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				18558	14564	2539
974		67
5	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			14564					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2539					
		в том числе зарплата машинистов:		1			974					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1455					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			22897					
		Итого с индексацией:	руб.				41455	14564	2539
974		67
5	
		Накладные расходы %:	%				14133					
		Итого с накладными:	руб.				55588					
		Сметная прибыль %:	%				8134					
		Итого:	руб.				63722					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			1338					
		Итого:	руб.				65060					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			1301					
		Итого:	руб.				66361					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			11944.98					
		Всего по разделу:	руб.				78306					
Раздел 3 Помещение 1. Электротехнические работы.	
1	ТЕРр 67-01-004-5	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 163.72 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 118.24 руб.)	100 шт.	0.06	177,43
175.32	2.11
1.04	197.80	197.67	0.13
0.06	17.89
0.08	1.07
0.01	
2	ТЕРр 67-01-003-1	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 2258.63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1631.23 руб.)	100 м	1.58	92,13
91.87	0.26
0.13	2728.01	2727.60	0.41
0.21	9.64
0.01	15.23
0.02	
3	ТЕРр 67-01-004-1	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 233.83 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 168.88 руб.)	100 шт.	0.27	55,66
55.66	0
0	282.40	282.40	0
0	5.84
0	1.58
0	
4	ТЕРм 08-02-396-20	Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 40мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 257.02 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 165.00 руб.)	100 м	0.26	60,08
56.46	3.62
0.31	276.78	275.84	0.94
0.08	4.80
0.08	1.25
0.02	
5	ТЕР 46-03-012-2	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:до 50 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1496.42 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 855.10 руб.)	100 м	0.12	1145,39
558.99	586.40
127.99	1915.47	1260.48	654.99
288.61	43.40
10.56	5.21
1.27	
6	ТЕР 16-04-002-4	Прокладка: Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр 40 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.094, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.728, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 6059.74 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 3462.71 руб.)	100 м	0.12	3240,49
2263.53	857.29
120.98	6019.01	5104.08	832.67
272.80	186.76
7.76	22.41
0.93	
	(530-9001)	Трубы полиэтиленовые	м	11.244	(65.5)		(736.48)					
7	ТЕР 29-01-244-1	Пробивка в бетоне гнезд  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 3.097, к материалам: 0, (Н.Р. 145*0,85*0.9 = 111% = 1873.49 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 860.79 руб.)	100 м3	0.00036	340328,87
216958.91	71105.30
0	1546.96	1467.68	79.28
0	10972.15
0	3.95
0	
8	ТЕРм 08-02-407-10	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.937, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.357, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 25365.99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 16284.34 руб.)	100 м	2.11	1359,07
633.02	447.94
53.79	38449.45	25098.62	8446.84
2132.72	54.50
3.78	115.00
7.98	
	507-0705-023П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 50 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	215.22	(36.31)		(7814.64)					
9	ТЕРм 08-02-396-22	Короба пластмассовые шириной до 120мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1254.99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 805.67 руб.)	100 м	0.23	524,06
311.43	28.43
5.63	2148.62	1345.98	6.54
1.30	26.46
0.47	6.09
0.11	
	503-9801-246П	Короба пластмассовые "TA-GN W0" 100х60 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	23.391	(328.5)		(7683.94)					
10	ТЕРм 08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.776, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3922.29 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2518.01 руб.)	100 м	2.11	184,58
103.04	44.43
3.16	5408.80	4085.43	871.10
125.29	8.96
0.20	18.91
0.42	
	501-9003-1397П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х1,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.084	(11471.53)		(963.61)					
	501-9003-1398П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х2,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.097	(15849.06)		(1537.36)					
	501-9003-1400П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х6,0 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.03	(35990.31)		(1079.71)					
11	ТЕРм 08-03-641-9	Установка лючков в пол на 16 модулей  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 5.282, к материалам: 6.320, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 471.55 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 302.73 руб.)	1 шт.	2	167,23
13.47	1.24
0	2447.18	506.23	13.10
0	1.14
0	2.28
0	
	Цена поставщика	Лючки	шт.	2	(522.44)		(1044.88)					
12	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.552, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2349.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1508.50 руб.)	100 шт.	0.29	694,62
461.77	8.62
1.14	2769.69	2516.37	22.34
6.21	38.10
0.08	11.05
0.02	
	503-0473	Розетка скрытой проводки (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	100 шт.	0.29	(4650.91)		(1348.76)					
13	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка слаботочная Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.818, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.265, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 981.94 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 630.38 руб.)	100 шт.	0.06	1277,19
931.55	70.22
3.42	1166.03	1050.29	28.73
3.86	76.10
0.24	4.57
0.01	
	503-9013-056П	Розетка слаботочная (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	6	(23.57)		(141.42)					
14	ТЕРм 08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.115, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 69.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 44.80 руб.)	100 шт.	0.01	562,05
397.54	8.62
1.14	80.33	74.70	0.77
0.21	32.80
0.08	0.33
0.00	
	509-1444	Выключатель для скрытой проводки двухклавишный (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	0.1	(516.47)		(51.65)					
15	ТЕРм 08-03-571-5	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.875, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.431, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2068.60 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1327.99 руб.)	м ширины	1	359,64
89.72	241.23
28.46	4011.36	1685.93	2140.92
534.79	7.05
2.00	7.05
2.00	
	Цена поставщика	Корпус ЩРН 24 395х310х120 IP31 РУСЭЛКОМ Русэлком	шт.	1	(1492)		(1492)					
16	ТЕРм 08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 5.394, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.664, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1288.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 827.05 руб.)	1 шт.	4	132,56
18.34	1.70
0.06	4414.52	1378.51	36.68
4.51	1.56
0	6.24
0	
	509-7969	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные 16А 30мА (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	3	(874.89)		(2624.67)					
	509-9011-064П	Выключатели автоматические ВМ40-3, 16-40А (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(442.52)		(442.52)					
17	ТЕРм 08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.679, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.473, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 479.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 308.01 руб.)	1 шт.	1	167,43
27.27	2.57
0.14	1422.79	512.43	19.74
2.63	2.32
0.01	2.32
0.01	
	509-9011-064П	Выключатели автоматические ВМ40-3, 16-40А (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(442.52)		(442.52)					
18	ТЕРм 08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.054, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.056, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 6122.40 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3930.43 руб.)	100 шт.	0.09	12078,06
2705.31	2409.72
1181.08	10960.57	4575.19	1963.58
1997.43	221.00
77.12	19.89
6.94	
	509-9216-063П	Светильники со светодиодными лампами Блюз 45* 1080 Лм, 15 Вт, IP31 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	9	(1256.81)		(11311.29)					
	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27 (классическая форма), мощностью 10 Вт, световой поток от 750 до 850 Лм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	1.8	(688.65)		(1239.57)					
19	ТЕРм 08-02-481-2	Один кабель, масса 1 м, кг, до: 2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 20518.13 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 13172.13 руб.)	100 м	4.7532	550,23
245.99	111.63
11.74	39705.20	21971.18	530.60
55.80	20.90
0.86	99.34
4.09	
	501-1855	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,50 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.15912	(5858.93)		(932.27)					
	509-9016-001П	Кабели UTP-5E витая пара (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	316.2	(17.81)		(5631.52)					
20	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 2084.09 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 1212.56 руб.)	1 линия	35	5,01
5.01	0
0	3295.00	3295.00	0
0	0.32
0	11.20
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				129246	79412	15649
5427		355
24	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				143505	91324	17996
6241		408
28	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			91324					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			17996					
		в том числе зарплата машинистов:		1			6241					
		Индекс к стоимости материалов:		1			34185					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			46519					
		Итого с индексацией:	руб.				190024	91324	17996
6241		408
28	
		Накладные расходы %:	%				79320					
		Итого с накладными:	руб.				269344					
		Сметная прибыль %:	%				50135					
		Итого:	руб.				319479					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			6709					
		Итого:	руб.				326188					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			6524					
		Итого:	руб.				332712					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			59888.16					
		Всего по разделу:	руб.				392600					
Раздел 4 Помещение 1. Вентиляция	
1	ТЕР 20-02-002-1	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 613.36 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.39 руб.)	1 решетка	2	14,54
12.94	1.60
0.08	512.73	486.31	26.42
3.01	1.17
0.01	2.34
0.02	
2	ТЕР 20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.076, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 794.58 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 454.05 руб.)	1 решетка	2	25,81
18.61	2.53
0.15	798.05	699.40	41.78
5.64	1.68
0.01	3.36
0.02	
	301-4085	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	2	(277.47)		(554.94)					
3	ТЕР 20-06-018-4	Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 квт: с лестницы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 4.617, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.892, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1161.59 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 663.76 руб.)	1 кондиционер	1	708,00
54.14	5.30
0.71	3566.02	1017.35	24.47
13.34	4.60
0.06	4.60
0.06	
4	ТЕР 20-06-018-4	Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 квт: с лестницы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 4.617, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.892, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1161.59 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 663.76 руб.)	1 кондиционер	1	708,00
54.14	5.30
0.71	3566.02	1017.35	24.47
13.34	4.60
0.06	4.60
0.06	
	Цена поставщика	Блоки бытовых и полупромышленных кондиционеров внутренние	шт.	1	0		0					
5	ТЕР 10-01-008-5 (Прим.	Снятие жалюзи к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.467, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 3500.22 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 1672.33 руб.)	100 м2	0.15	1241,77
1193.19	48.58
6.62	3446.75	3363.19	83.56
18.66	114.40
0.72	17.16
0.11	
6	ТЕР 10-01-008-5	Навеска жалюзи к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.467, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.047, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 5041.54 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 2408.73 руб.)	100 м2	0.15	5601,00
1715.21	78.49
12.94	7280.81	4834.58	135.01
36.47	164.45
1.13	24.67
0.17	
	Цена поставщика	Жалюзи тканевые	м2	15	(591)		(8865)					
	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках.   мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1т	6.7	(556.64)		(3729.49)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				19170	11418	336
90		57
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				20933	13131	386
103		66
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			13131					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			386					
		в том числе зарплата машинистов:		1			103					
		Индекс к стоимости материалов:		1			7416					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			9420					
		Итого с индексацией:	руб.				30353	13131	386
103		66
0	
		Накладные расходы %:	%				12273					
		Итого с накладными:	руб.				42626					
		Сметная прибыль %:	%				6234					
		Итого:	руб.				48860					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			1026					
		Итого:	руб.				49886					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			998					
		Итого:	руб.				50884					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			9159.12					
		Всего по разделу:	руб.				60043					
Раздел 5 Ремонт помещения 2	
1	ТЕР 15-01-052-5	Устройство из гкл подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 18943.03 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 8761.15 руб.)	100 м2	0.39	8994,81
2808.78	104.39
15.71	65194.07	20584.12	40.71
6.13	239.45
1.29	93.39
0.50	
	101-2414	Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	40.95	(440.37)		(18033.15)					
2	ТЕРр 57-01-003-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 129.35 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 102.72 руб.)	100 м	0.245	35,93
35.93	0
0	165.41	165.41	0
0	3.77
0	0.92
0	
3	ТЕР 46-04-010-3	Разборка покрытий полов:паркетных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.896, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 3266.40 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1866.52 руб.)	100 м2	0.39	484,93
438.48	46.45
22.92	3483.25	3213.40	269.85
167.97	46.01
1.76	17.94
0.69	
4	ТЕРр 57-01-002-4	Разборка покрытий полов: цементных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7389.58 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 5868.20 руб.)	100 м2	0.39	2372,39
1275.80	1096.59
256.14	9777.36	9349.69	427.67
99.90	111.20
21.00	43.37
8.19	
5	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.645, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 697.18 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 484.99 руб.)	100 м2	0.39	263,20
119.59	7.21
0.30	1517.92	876.41	22.04
2.20	8.54
0.03	3.33
0.01	
6	ТЕР 11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.350, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.816, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 3658.98 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 1985.19 руб.)	100 м2	0.39	1246,12
441.19	46.65
20.68	6101.49	3233.26	261.08
151.55	45.44
1.59	17.72
0.62	
7	ТЕР 11-01-011-2	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.086, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.752, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 427.87 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 232.14 руб.)	100 м2	0.39	1208,51
33.53	48.90
20.48	4357.98	245.72	268.63
150.09	3.45
1.58	1.35
0.62	
8	ТЕР 11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.654, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.442, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 6203.79 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3365.89 руб.)	100 м2	0.39	863,67
771.77	70.33
11.33	5913.83	5655.91	237.37
83.03	72.13
0.88	28.13
0.34	
	402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит" 5000 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.6552	(21145.7)		(13854.66)					
9	ТЕР 11-01-034-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию: методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 2081.75 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 1129.46 руб.)	100 м2	0.39	2467,42
262.38	30.40
7.46	17871.54	1922.85	11.86
2.91	22.82
0.61	8.90
0.24	
	203-0914	Ламинат "СИНТЕРОС DUBART 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	40.56	(468.02)		(18982.89)					
10	ТЕР 11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.507, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 1.817, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 678.48 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 368.11 руб.)	100 м	0.245	302,75
135.90	2.58
0.43	706.06	625.66	7.27
1.98	10.34
0.04	2.53
0.01	
	101-1753-003П	Плинтусы для полов из жесткого вспененого ПВХ NL22 (размер 22х22, на клей), импорт (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	24.745	(23.98)		(593.39)					
11	ТЕР 09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.006, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.314, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 26.56 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 22.32 руб.)	100 м плинтуса	0.01	241,87
177.41	12.43
0.71	38.52	33.34	1.37
0.13	14.72
0.06	0.15
0.00	
	Цена поставщика	Порожек металлический	м	1	(651.11)		(651.11)					
12	ТЕР 15-01-051-8	Облицовка короба двумя слоями гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1891.73 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 874.93 руб.)	100 м2	0.04	5834,11
2734.32	106.30
25.16	4309.50	2055.22	4.25
1.01	233.11
2.06	9.32
0.08	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	8.4	(80.13)		(673.09)					
	201-0787	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	2.94	(43.61)		(128.21)					
	201-1115	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	8.8	(33.64)		(296.03)					
13	ТЕР 15-01-051-8	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 31289.26 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 14471.28 руб.)	100 м2	0.6616	5834,11
2734.32	106.30
25.16	71279.18	33993.41	70.33
16.65	233.11
2.06	154.23
1.36	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	138.936	(80.13)		(11132.94)					
	201-0787	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	48.6276	(43.61)		(2120.65)					
	201-1115	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	145.552	(33.64)		(4896.37)					
14	ТЕР 15-01-059-1 (Прим.)	Монтаж малярного уголка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 290.08 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 134.16 руб.)	100 м	0.47	55,87
35.69	0.33
0.19	490.77	315.21	0.16
0.09	3.34
0.01	1.57
0.01	
	(101-9256)	Уголок ПВХ	п.м	49.35	(38.51)		(1900.47)					
15	ТЕРр 61-01-001-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 9867.45 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 5891.02 руб.)	100 м2	0.7016	1557,58
970.10	33.12
24.22	20121.36	12789.57	23.24
16.99	73.80
1.90	51.78
1.33	
	101-3171	Шпатлевка Ветонит LR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.673536	(24242.59)		(16328.26)					
16	ТЕР 13-05-003-2	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.238, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 25232.71 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 17553.19 руб.)	1 м2	70.16	164,75
23.49	2.24
0.63	74168.67	30968.67	1864.06
830.58	1.68
0.05	117.87
3.51	
17	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1953.87 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 903.66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7016	259,01
160.49	2.90
0.60	2377.48	2115.86	24.06
7.91	13.79
0.05	9.68
0.04	
18	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 7647.49 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 3536.96 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7016	757,24
628.31	11.80
2.20	8816.56	8283.49	96.62
29.00	53.38
0.19	37.45
0.13	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.044201	(48886.67)		(2160.84)					
19	ТЕР 10-01-012-3	Обшивка ниши: плитами древесностружечными 16 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.469, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.086, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 762.62 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 364.36 руб.)	100 м2	0.042	4903,58
926.57	42.70
7.04	1922.74	731.27	20.57
5.56	86.60
0.61	3.64
0.03	
20	ТЕР 10-01-012-3	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.469, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.086, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 980.50 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 468.46 руб.)	100 м2	0.054	4903,58
926.57	42.70
7.04	2472.09	940.20	26.45
7.14	86.60
0.61	4.68
0.03	
21	ТЕР 09-04-009-4	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,6 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.452, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 7730.41 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 6498.03 руб.)	100 м2	0.1488	4758,87
3375.63	1383.24
108.57	10972.42	9438.60	1533.82
303.57	262.75
11.59	39.10
1.73	
22	ТЕР 46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов:дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.897, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 245.80 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 140.46 руб.)	100 м2	0.012	1231,93
1027.67	204.26
100.77	268.24	231.73	36.51
22.72	103.91
7.74	1.25
0.09	
23	ТЕР 09-04-014-2	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,6 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.872, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 13.876, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1190.66 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1000.84 руб.)	1 м2	2.645	55,21
29.06	11.62
1.13	2219.58	1444.35	241.95
56.16	2.47
0.14	6.53
0.37	
24	ТЕР 09-04-009-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.452, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 9.352, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 15191.30 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 12769.50 руб.)	100 м2	0.1488	9626,17
6469.96	3032.53
376.96	21625.42	18090.66	3362.64
1054.02	503.61
24.14	74.94
3.59	
	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	13.9872	(1863.6)		(26066.55)					
	Цена поствщика	Конструкции алюмимниеых сплавов, нащельники	м2	14.88	(894.12)		(13305)					
25	ТЕРр 58-01-020-1	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 410.93 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 300.96 руб.)	100 м	0.062	565,40
431.91	4.85
1.50	653.36	503.19	0.30
0.09	41.41
0.12	2.57
0.01	
	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.011408	(53037.65)		(605.05)					
26	ТЕР 46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях:из бетона  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 2731.79 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1561.02 руб.)	1 м3	0.315	973,94
339.23	634.71
138.53	3868.94	2007.96	1860.98
819.98	27.61
11.43	8.70
3.60	
27	ТЕР 10-01-057-1	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.093, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1843.77 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 880.91 руб.)	100 м2	0.16	806,27
559.36	246.91
33.15	2080.48	1681.75	398.73
99.67	56.05
3.11	8.97
0.50	
28	ТЕР 09-03-012-1 (Прим.)	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.606, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.236, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 136.14 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 114.44 руб.)	1 т конструкций	0.021	1206,82
341.39	712.04
93.39	298.45	134.72	143.64
36.85	29.36
6.15	0.62
0.13	
	Цена поставщика	Перемычка металлическая	т	0.021	(60462.77)		(1269.72)					
29	ТЕР 15-01-050-3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.665, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.885, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 555.66 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 256.99 руб.)	100 м2 облицовки	0.063	1055,26
501.99	44.03
8.20	783.35	594.27	32.36
9.71	44.70
0.70	2.82
0.04	
	101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	6.4134	(80.13)		(513.91)					
30	ТЕРр 61-01-001-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1661.19 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 991.76 руб.)	100 м2	0.063	2866,27
1819.16	49.29
38.27	3337.94	2153.58	3.11
2.41	130.63
3.01	8.23
0.19	
	101-5040	Шпатлевка Ветонит KR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.1071	(19819.69)		(2122.69)					
31	ТЕР 13-05-003-2	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.238, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2265.76 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1576.18 руб.)	1 м2	6.3	164,75
23.49	2.24
0.63	6659.95	2780.82	167.38
74.58	1.68
0.05	10.58
0.32	
32	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 175.44 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 81.14 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	259,01
160.49	2.90
0.60	213.48	189.99	2.16
0.71	13.79
0.05	0.87
0.00	
33	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 686.70 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 317.60 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	757,24
628.31	11.80
2.20	791.68	743.81	8.68
2.60	53.38
0.19	3.36
0.01	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.003969	(48886.67)		(194.03)					
34	ТЕР 46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:до 5 м3  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.292, к материалам: 9.717, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 530.08 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 302.90 руб.)	1 м3	0.2	237,31
146.01	1.30
0	725.29	548.74	1.64
0	14.63
0	2.93
0	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 шт.	0.08	(12297.46)		(983.80)					
35	ТЕР 26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.246, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 586.88 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 365.85 руб.)	1 м3	0.24	193,57
138.33	55.24
8.63	772.95	623.85	149.10
38.92	12.17
0.75	2.92
0.18	
	101-0081-001П	Плиты теплоизоляционные из пеностекла толщиной 60 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м3	0.2448	(19290.67)		(4722.36)					
36	ТЕР 13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.689, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 60.77 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 42.28 руб.)	100 м2	0.029	148,88
139.96	8.93
0.59	78.52	76.27	2.25
0.32	10.43
0.05	0.30
0.00	
37	ТЕР 13-03-001-16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:(последующий слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.527, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 19.98 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 13.90 руб.)	100 м2	0.029	55,43
45.62	9.81
0.59	27.29	24.86	2.43
0.32	3.13
0.05	0.09
0.00	
	Цена поставщика	Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения (10 л)	шт.	1	(525)		(525)					
38	ТЕР 15-02-003-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.141, к материалам: 9.052, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 658.94 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 304.76 руб.)	100 м	0.08	768,44
476.45	3.11
0	927.22	716.24	1.78
0	36.80
0	2.94
0	
39	ТЕР 15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.208, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.654, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1483.22 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 685.99 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.029	3714,62
2944.51	30.90
13.99	1802.83	1604.58	12.73
7.62	262.20
1.08	7.60
0.03	
	101-5566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	2.9	(406.93)		(1180.10)					
40	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.812, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.705, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1026.58 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 490.48 руб.)	100 м2	0.033	5928,27
1346.72	1662.61
252.78	2060.77	835.11	483.48
156.75	119.92
16.68	3.96
0.55	
	203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	3.3	(996.54)		(3288.58)					
41	ТЕРр 53-01-001-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 1262.05 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 968.15 руб.)	100 м2	0.7016	164,83
113.65	51.18
7.11	1534.25	1498.34	35.91
4.99	12.30
0.45	8.63
0.32	
42	ТЕР 10-01-053-1	Разборка каркаса из брусьев  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.775, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 6369.06 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 3043.00 руб.)	1 м3	0.8	430,43
406.39	24.04
2.96	6297.17	6109.18	187.99
44.50	34.01
0.28	27.21
0.22	
43	ТЕР 09-03-046-1	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов:сборно-разборных с остеклением  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.363, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.775, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 20547.98 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 17272.22 руб.)	100 м2	0.28	6075,48
4874.21	641.86
47.48	27716.77	25645.56	1323.28
249.82	373.54
3.10	104.59
0.87	
	Цена потсавщика	Перегородки с комбинированным заполнением в 2 слоя	м2	28	(4890)		(136920.00)					
44	ТЕР 10-01-057-1 (Прим.)	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок Шкаф-купе к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.093, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.587, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 3041.53 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 1453.18 руб.)	100 м2	0.18	3155,07
804.08	398.75
64.74	5758.82	2719.70	724.43
218.98	80.57
4.86	14.50
0.88	
	Цена потсавщика	Шкаф-купе	м2	18	(2216.67)		(39900.06)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				402561	218497	14395
4786		952
31	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				437495	251272	16554
5504		1095
36	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			251272					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			16554					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5504					
		Индекс к стоимости материалов:		1			169670					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			323349					
		Итого с индексацией:	руб.				760844	251272	16554
5504		1095
36	
		Накладные расходы %:	%				193831					
		Итого с накладными:	руб.				954675					
		Сметная прибыль %:	%				119817					
		Итого:	руб.				1074492					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			22564					
		Итого:	руб.				1097056					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			21941					
		Итого:	руб.				1118997					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			201419.46					
		Всего по разделу:	руб.				1320416					
Раздел 6 Отопление. Помещение 2	
1	ТЕРр 65-02-019-3	Демонтаж радиаторов весом до: 240 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 613.14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 389.30 руб.)	100 шт.	0.02	2454,62
2246.40	208.22
102.73	848.40	844.24	4.16
2.06	234.00
7.89	4.68
0.16	
2	ТЕРр 65-01-001-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 299.22 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 189.98 руб.)	100 м	0.06	429,09
366.24	7.29
1.30	476.00	412.92	0.44
0.08	34.66
0.10	2.08
0.01	
3	ТЕР 18-03-001-2	Установка радиаторов: стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.832, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.854, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 871.97 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 498.27 руб.)	100 квт	0.04704	2697,22
827.57	213.10
47.74	1150.44	731.51	118.61
42.20	75.44
3.91	3.55
0.18	
	301-6769	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	квт	4.704	(2901.24)		(13647.43)					
4	ТЕР 16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.811, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 2084.71 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1191.27 руб.)	1 шт.	4	60,17
24.32	3.75
0.29	2317.34	1827.99	128.42
21.80	2.14
0.03	8.56
0.12	
	301-9170-193П	Клапан для однотрубной системы отопления, никелированный, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) RA-G-20 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	4	(2081.04)		(8324.16)					
5	ТЕР 16-04-005-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до: 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 463.55 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 264.88 руб.)	100 м	0.06	659,87
364.22	249.34
11.14	477.82	410.64	14.96
0.67	39.68
0.83	2.38
0.05	
	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м	0.615	(230.48)		(141.75)					
6	ТЕР 16-05-002-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.506, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.232, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 997.88 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 570.22 руб.)	1 шт.	4	41,17
11.49	1.71
0.29	1303.93	863.63	78.70
21.80	1.04
0.03	4.16
0.12	
	302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	4	(195.88)		(783.52)					
7	ТЕР 16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.079, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.814, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 5279.13 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 3016.64 руб.)	1 врезка	4	89,82
62.17	6.86
0.15	5156.93	4672.95	166.81
11.28	5.13
0.01	20.52
0.04	
8	ТЕР 46-03-010-6	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:до 500 см2  к прямым затратам: 2 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 3523.67 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2013.53 руб.)	100 отверстий	0.04	8413,48
3858.90	4554.58
994.08	4596.26	2900.50	1695.76
747.19	296.00
82.02	11.84
3.28	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				16327	12664	2208
847		58
4	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				18558	14564	2539
974		67
5	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			14564					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2539					
		в том числе зарплата машинистов:		1			974					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1455					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			22897					
		Итого с индексацией:	руб.				41455	14564	2539
974		67
5	
		Накладные расходы %:	%				14133					
		Итого с накладными:	руб.				55588					
		Сметная прибыль %:	%				8134					
		Итого:	руб.				63722					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			1338					
		Итого:	руб.				65060					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			1301					
		Итого:	руб.				66361					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			11944.98					
		Всего по разделу:	руб.				78306					
Раздел 7 Помещение 2. Электротехнические работы.	
1	ТЕРр 67-01-004-5	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 163.72 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 118.24 руб.)	100 шт.	0.06	177,43
175.32	2.11
1.04	197.80	197.67	0.13
0.06	17.89
0.08	1.07
0.01	
2	ТЕРр 67-01-003-1	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 2258.63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1631.23 руб.)	100 м	1.58	92,13
91.87	0.26
0.13	2728.01	2727.60	0.41
0.21	9.64
0.01	15.23
0.02	
3	ТЕРр 67-01-004-1	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 233.83 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 168.88 руб.)	100 шт.	0.27	55,66
55.66	0
0	282.40	282.40	0
0	5.84
0	1.58
0	
4	ТЕРм 08-02-396-20	Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 40мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 257.02 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 165.00 руб.)	100 м	0.26	60,08
56.46	3.62
0.31	276.78	275.84	0.94
0.08	4.80
0.08	1.25
0.02	
5	ТЕР 46-03-012-2	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:до 50 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 748.21 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 427.55 руб.)	100 м	0.06	1145,39
558.99	586.40
127.99	957.73	630.24	327.49
144.30	43.40
10.56	2.60
0.63	
6	ТЕР 16-04-002-4	Прокладка: Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр 40 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.094, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.728, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 3029.87 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1731.36 руб.)	100 м	0.06	3240,49
2263.53	857.29
120.98	3009.50	2552.04	416.33
136.40	186.76
7.76	11.21
0.47	
	(530-9001)	Трубы полиэтиленовые	м	5.622	(65.5)		(368.24)					
7	ТЕР 29-01-244-1	Пробивка в бетоне гнезд  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 3.097, к материалам: 0, (Н.Р. 145*0,85*0.9 = 111% = 1873.49 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 860.79 руб.)	100 м3	0.00036	340328,87
216958.91	71105.30
0	1546.96	1467.68	79.28
0	10972.15
0	3.95
0	
8	ТЕРм 08-02-407-10	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.937, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.357, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 22120.11 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 14200.56 руб.)	100 м	1.84	1359,07
633.02	447.94
53.79	33529.37	21886.95	7365.96
1859.81	54.50
3.78	100.28
6.96	
	507-0705-023П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 50 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	187.68	(36.31)		(6814.66)					
9	ТЕРм 08-02-396-22	Короба пластмассовые шириной до 120мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1254.99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 805.67 руб.)	100 м	0.23	524,06
311.43	28.43
5.63	2148.62	1345.98	6.54
1.30	26.46
0.47	6.09
0.11	
	503-9801-246П	Короба пластмассовые "TA-GN W0" 100х60 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	23.391	(328.5)		(7683.94)					
10	ТЕРм 08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.776, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3420.38 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2195.80 руб.)	100 м	1.84	184,58
103.04	44.43
3.16	4716.68	3562.65	759.63
109.26	8.96
0.20	16.49
0.37	
	501-9003-1397П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х1,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.084	(11471.53)		(963.61)					
	501-9003-1398П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х2,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.07	(15849.06)		(1109.43)					
	501-9003-1400П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х6,0 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.03	(35990.31)		(1079.71)					
11	ТЕРм 08-03-641-9	Установка лючков в пол на 16 модулей  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 5.282, к материалам: 6.320, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 235.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 151.37 руб.)	1 шт.	1	167,23
13.47	1.24
0	1223.60	253.12	6.55
0	1.14
0	1.14
0	
	Цена поставщика	Лючки	шт.	1	(522.44)		(522.44)					
12	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.552, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 810.27 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 520.17 руб.)	100 шт.	0.1	694,62
461.77	8.62
1.14	955.07	867.71	7.71
2.14	38.10
0.08	3.81
0.01	
	503-0473	Розетка скрытой проводки (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	100 шт.	0.1	(4650.91)		(465.09)					
13	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка слаботочная Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.818, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.265, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 327.32 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 210.13 руб.)	100 шт.	0.02	1277,19
931.55	70.22
3.42	388.68	350.10	9.58
1.29	76.10
0.24	1.52
0.01	
	503-9013-056П	Розетка слаботочная (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	2	(23.57)		(47.14)					
14	ТЕРм 08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.115, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 69.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 44.80 руб.)	100 шт.	0.01	562,05
397.54	8.62
1.14	80.33	74.70	0.77
0.21	32.80
0.08	0.33
0.00	
	509-1444	Выключатель для скрытой проводки двухклавишный (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	0.1	(516.47)		(51.65)					
15	ТЕРм 08-03-571-5	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.875, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.431, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2068.60 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1327.99 руб.)	м ширины	1	359,64
89.72	241.23
28.46	4011.36	1685.93	2140.92
534.79	7.05
2.00	7.05
2.00	
	Цена поставщика	Корпус ЩРН 24 395х310х120 IP31 РУСЭЛКОМ Русэлком	шт.	1	(1492)		(1492)					
16	ТЕРм 08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 5.394, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.664, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1288.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 827.05 руб.)	1 шт.	4	132,56
18.34	1.70
0.06	4414.52	1378.51	36.68
4.51	1.56
0	6.24
0	
	Цена поставщика	DX: 16А-30мА, четырехполюсное, дифференциальный автомат	шт.	2	(874.89)		(1749.78)					
	Цена поставщика	Выключатели автоматические 16А/1П + N/DX/6,0КА	шт.	1	(442.52)		(442.52)					
	Цена поставщика	Выключатели автоматические 25А/3П/DPX-E125/16,0КА	шт.	1	(487.88)		(487.88)					
17	ТЕРм 08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.679, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.473, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 479.78 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 308.01 руб.)	1 шт.	1	167,43
27.27	2.57
0.14	1422.79	512.43	19.74
2.63	2.32
0.01	2.32
0.01	
	Цена поставщика	Выключатели автоматические четырехполюсные 32А/4П/DX/6,0КА	шт.	1	(442.52)		(442.52)					
18	ТЕРм 08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.054, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.056, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 6122.40 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3930.43 руб.)	100 шт.	0.09	12078,06
2705.31	2409.72
1181.08	10960.57	4575.19	1963.58
1997.43	221.00
77.12	19.89
6.94	
	509-9216-063П	Светильники со светодиодными лампами Блюз 45* 1080 Лм, 15 Вт, IP31 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	9	(1256.81)		(11311.29)					
	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27 (классическая форма), мощностью 10 Вт, световой поток от 750 до 850 Лм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	1.8	(688.65)		(1239.57)					
19	ТЕРм 08-02-481-2	Один кабель, масса 1 м, кг, до: 2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 10144.25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6512.36 руб.)	100 м	2.35	550,23
245.99	111.63
11.74	19630.41	10862.64	262.33
27.59	20.90
0.86	49.12
2.02	
	501-1855	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,50 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.079	(5858.93)		(462.86)					
	509-9016-001П	Кабели UTP-5E витая пара (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	156	(17.81)		(2778.36)					
20	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 2084.09 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 1212.56 руб.)	1 линия	35	5,01
5.01	0
0	3295.00	3295.00	0
0	0.32
0	11.20
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				95776	58784	13405
4822		262
20	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				106604	67602	15416
5545		301
23	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			67602					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			15416					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5545					
		Индекс к стоимости материалов:		1			23587					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			39513					
		Итого с индексацией:	руб.				146117	67602	15416
5545		301
23	
		Накладные расходы %:	%				58991					
		Итого с накладными:	руб.				205108					
		Сметная прибыль %:	%				37350					
		Итого:	руб.				242458					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			5092					
		Итого:	руб.				247550					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			4951					
		Итого:	руб.				252501					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			45450.18					
		Всего по разделу:	руб.				297951					
Раздел 8 Помещение 2. Вентиляция	
1	ТЕР 20-02-002-1	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 613.36 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.39 руб.)	1 решетка	2	14,54
12.94	1.60
0.08	512.73	486.31	26.42
3.01	1.17
0.01	2.34
0.02	
2	ТЕР 20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.076, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 794.58 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 454.05 руб.)	1 решетка	2	25,81
18.61	2.53
0.15	798.05	699.40	41.78
5.64	1.68
0.01	3.36
0.02	
	301-4085	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	2	(277.47)		(554.94)					
3	ТЕР 20-06-018-4	Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 квт: с лестницы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 4.617, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.892, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1161.59 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 663.76 руб.)	1 кондиционер	1	708,00
54.14	5.30
0.71	3566.02	1017.35	24.47
13.34	4.60
0.06	4.60
0.06	
4	ТЕР 20-06-018-4	Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 квт: с лестницы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 4.617, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.892, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1161.59 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 663.76 руб.)	1 кондиционер	1	708,00
54.14	5.30
0.71	3566.02	1017.35	24.47
13.34	4.60
0.06	4.60
0.06	
5	ТЕР 10-01-008-5 (Прим.	Снятие жалюзи к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.467, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 3500.22 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 1672.33 руб.)	100 м2	0.15	1241,77
1193.19	48.58
6.62	3446.75	3363.19	83.56
18.66	114.40
0.72	17.16
0.11	
6	ТЕР 10-01-008-5	Навеска жалюзи к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.467, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.047, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 5041.54 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 2408.73 руб.)	100 м2	0.15	5601,00
1715.21	78.49
12.94	7280.81	4834.58	135.01
36.47	164.45
1.13	24.67
0.17	
	Цена поставщика	Жалюзи тканевые	м2	15	(591)		(8865)					
	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках.   мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1т	6.7	(556.64)		(3729.49)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				19170	11418	336
90		57
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				20933	13131	386
103		66
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			13131					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			386					
		в том числе зарплата машинистов:		1			103					
		Индекс к стоимости материалов:		1			7416					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			9420					
		Итого с индексацией:	руб.				30353	13131	386
103		66
0	
		Накладные расходы %:	%				12273					
		Итого с накладными:	руб.				42626					
		Сметная прибыль %:	%				6234					
		Итого:	руб.				48860					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			1026					
		Итого:	руб.				49886					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			998					
		Итого:	руб.				50884					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			9159.12					
		Всего по разделу:	руб.				60043					
Раздел 9. Ремонт перехода А-Б	
1	ТЕР 46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.896, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 40427.44 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 23101.39 руб.)	100 м2	3.031	764,21
706.15	58.06
28.64	42840.54	40219.14	2621.40
1631.21	66.87
2.20	202.68
6.67	
2	ТЕР 15-01-052-5	Устройство из гкл подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 22294.48 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 10311.20 руб.)	100 м2	0.459	8994,81
2808.78	104.39
15.71	76728.41	24225.92	47.92
7.21	239.45
1.29	109.91
0.59	
3	ТЕР 15-01-052-5	Устройство из гкл подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 124926.82 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 57778.65 руб.)	100 м2	2.572	8994,81
2808.78	104.39
15.71	429946.51	135749.61	268.49
40.41	239.45
1.29	615.87
3.32	
	101-2414	Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	270.06	(440.37)		(118926.32)					
4	ТЕР 15-01-051-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0.8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.742, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 5540.61 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 2562.53 руб.)	100 м2	0.22	1488,72
1448.98	39.74
7.81	6057.80	5990.11	67.69
32.29	123.53
0.80	27.18
0.18	
5	ТЕР 15-01-053-1	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.078, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.988, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 5309.15 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 2455.48 руб.)	100 м2	0.22	8752,81
1384.03	49.99
11.90	17073.08	5721.61	99.84
49.20	117.99
0.98	25.96
0.22	
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	22.8	(78.24)		(1783.87)					
6	ТЕР 13-06-003-1	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2367.22 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1646.76 руб.)	1 м2	14	11,34
11.34	0
0	2983.26	2983.26	0
0	1.04
0	14.56
0	
7	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.759, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 250.50 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 174.26 руб.)	1 м2	14	1,55
1.20	0.35
0	348.81	315.69	33.12
0	0.12
0	1.68
0	
8	ТЕР 15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 13.951, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.715, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 6475.50 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 2994.92 руб.)	100 м2	0.14	7323,89
2647.88	63.18
27.64	10780.01	6965.88	123.40
72.71	204.52
2.13	28.63
0.30	
9	ТЕРр 61-01-001-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 2502.65 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1494.12 руб.)	100 м2	0.14	1879,73
1233.21	36.62
27.26	4853.88	3244.26	5.13
3.82	89.76
2.14	12.57
0.30	
	101-5040	Шпатлевка Ветонит KR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.1568	(19819.69)		(3107.73)					
10	ТЕР 15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.622, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.367, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 877.11 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 405.66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	427,76
360.80	8.90
1.60	991.02	949.17	14.48
4.21	32.89
0.14	4.61
0.02	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.00966	(48886.67)		(472.25)					
11	ТЕР 15-04-027-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.751, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.622, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1379.21 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 637.88 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	327,60
220.87	3.76
0.74	1644.31	1494.13	15.91
5.01	18.98
0.06	6.83
0.02	
12	ТЕР 15-06-004-2	Оклейка потолков стеклообоями с окраской: без подготовки поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 9533.71 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 4409.34 руб.)	100 м2	0.36	1745,39
1531.80	7.19
1.31	11761.10	10362.26	2.59
0.47	138.00
0.11	49.68
0.04	
	101-3580	Клей для стеклообоев GLASDEKORGEW D-125, DUFA (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	12.24	(132.42)		(1620.82)					
	101-9265-032П	Стеклообои, размер 30,0х1,0 м ромб, импорт (165 г/м2) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м2	4.032	(1506.98)		(6076.14)					
13	ТЕР 15-01-059-1	Установка пластиковых декоративных уголков шириной: до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 172.80 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 79.92 руб.)	100 м	0.28	55,87
35.69	0.33
0.19	292.36	187.78	0.09
0.05	3.34
0.01	0.94
0.00	
	101-5956	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м	2.94	(71.2)		(209.33)					
14	ТЕРр 57-01-003-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4571.50 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 3630.31 руб.)	100 м	2.286	136,09
136.09	0
0	5845.91	5845.91	0
0	14.28
0	32.64
0	
15	ТЕРр 57-01-002-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 40404.93 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 32086.27 руб.)	100 м2	3.768	766,74
728.74	38.00
18.75	51741.24	51598.06	143.18
70.65	69.87
1.44	263.27
5.43	
16	ТЕР 11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.350, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.816, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 29834.76 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 16186.94 руб.)	100 м2	3.18	1246,12
441.19	46.65
20.68	49750.55	26363.48	2128.78
1235.74	45.44
1.59	144.50
5.06	
17	ТЕР 11-01-011-2	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1  к прямым затратам: 12 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.086, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.752, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 6977.61 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3785.72 руб.)	100 м2	3.18	2417,03
67.07	97.80
40.95	71069.27	4007.79	4380.80
2446.98	6.90
3.15	21.94
10.02	
18	ТЕР 11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.654, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.442, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 106353.96 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 57702.68 руб.)	100 м2	3.343	1727,34
1543.53	140.65
22.65	101383.34	96961.95	4069.05
1422.84	144.26
1.75	482.26
5.85	
	402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит" 5000 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	11.23248	(21145.7)		(237518.65)					
19	ТЕР 11-01-052-1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2,0 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.480, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 52706.39 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 28596.02 руб.)	100 м2 покрытия	3.343	10834,79
772.28	25.50
3.88	266782.08	48513.33	840.62
243.74	68.77
0.34	229.90
1.14	
	113-0361	Отвердитель (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	8.3575	(329.09)		(2750.37)					
20	ТЕР 09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.006, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.314, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 6071.35 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 5103.46 руб.)	100 м плинтуса	2.286	241,87
177.41	12.43
0.71	8803.53	7620.86	312.74
30.50	14.72
0.06	33.65
0.14	
	Цена поставщика	Плинтус металлический	м	233.17	(71.22)		(16606.37)					
21	ТЕР 15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.919, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.527, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 43084.60 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 19926.63 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.424	6335,41
5217.94	1116.39
659.91	47216.80	41573.33	5641.85
5257.76	443.33
48.98	187.97
20.77	
	101-5591	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, темно-серые (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	43.248	(585.6)		(25326.03)					
	101-4375	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	245.92	(29.78)		(7323.50)					
	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.00848	(22643.75)		(192.02)					
	101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	6.36	(282.86)		(1798.99)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1208894	520894	20817
12555		2497
60	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1290151	599028	23940
14438		2872
69	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			599028					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			23940					
		в том числе зарплата машинистов:		1			14438					
		Индекс к стоимости материалов:		1			667183					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			423712					
		Итого с индексацией:	руб.				1713863	599028	23940
14438		2872
69	
		Накладные расходы %:	%				512062					
		Итого с накладными:	руб.				2225925					
		Сметная прибыль %:	%				275070					
		Итого:	руб.				2500995					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			52521					
		Итого:	руб.				2553516					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			51070					
		Итого:	руб.				2604586					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			468825.48					
		Всего по разделу:	руб.				3073411					
Раздел 10 Ремонт перехода А-Б	
1	ТЕРр 63-01-007-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 32580.71 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 20049.67 руб.)	100 м2	3.246	812,13
713.28	98.85
24.43	43827.80	43506.93	320.87
79.30	74.30
1.99	241.18
6.46	
2	ТЕР 46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 14351.57 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 8200.90 руб.)	100 м2	3.246	243,57
243.57	0
0	14856.70	14856.70	0
0	22.82
0	74.07
0	
3	ТЕР 13-06-003-1	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 35457.52 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 24666.10 руб.)	1 м2	209.7	11,34
11.34	0
0	44684.96	44684.96	0
0	1.04
0	218.09
0	
4	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.759, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 3752.12 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2610.17 руб.)	1 м2	209.7	1,55
1.20	0.35
0	5224.65	4728.57	496.08
0	0.12
0	25.16
0	
5	ТЕР 46-03-012-1	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:до 20 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1470.36 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 840.21 руб.)	100 м	0.18	767,33
361.41	405.92
88.60	1902.53	1222.43	680.10
299.68	28.06
7.31	5.05
1.32	
6	ТЕР 15-02-036-3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 13.951, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.711, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 240186.56 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 111086.29 руб.)	100 м2	5.699	7024,29
2410.24	63.18
27.64	411253.06	258112.38	5023.24
2959.97	186.16
2.13	1060.93
12.14	
7	ТЕРр 61-01-001-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 80151.99 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 47851.94 руб.)	100 м2	5.699	1557,58
970.10	33.12
24.22	163443.03	103887.92	188.75
138.03	73.80
1.90	420.59
10.83	
	101-5040	Шпатлевка Ветонит KR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	5.47104	(19819.69)		(108434.32)					
8	ТЕР 13-05-003-2	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.861, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.238, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 204961.73 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 142582.08 руб.)	1 м2	569.9	164,75
23.49	2.24
0.63	602461.81	251554.20	15141.47
6746.66	1.68
0.05	957.43
28.50	
9	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 15871.02 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 7340.35 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.699	259,01
160.49	2.90
0.60	19311.91	17186.86	195.42
64.25	13.79
0.05	78.59
0.29	
10	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 62119.56 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 28730.30 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.699	757,24
628.31	11.80
2.20	71615.73	67285.66	784.85
235.60	53.38
0.19	304.21
1.08	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.359037	(48886.67)		(17552.12)					
11	ТЕР 15-01-059-1 (Прим.)	Монтаж малярного уголка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 148.13 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 68.51 руб.)	100 м	0.24	55,87
35.69	0.33
0.19	250.61	160.96	0.08
0.05	3.34
0.01	0.80
0.00	
	(101-9256)	Уголок малярный	п.м	25.2	(38.51)		(970.45)					
12	ТЕР 15-01-059-1	Установка пластиковых декоративных уголков шириной: до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 265.38 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 122.74 руб.)	100 м	0.43	55,87
35.69	0.33
0.19	448.99	288.38	0.14
0.08	3.34
0.01	1.44
0.00	
	101-5957	Уголок ПВХ, размером 20х20 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м	4.515	(77.86)		(351.54)					
13	ТЕР 11-01-034-6 (Прим.)	Устройство отбойной доски к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 203.43 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 110.37 руб.)	100 м2	0.012	6886,82
834.04	41.94
10.36	1543.97	188.07	0.50
0.12	69.79
0.85	0.84
0.01	
	Цена поставщика	Доска ширина 300 мм	м2	1.248	(653.88)		(816.04)					
14	ТЕР 46-04-012-2	Разборка деревянных заполнений проемов:оконных без подоконных досок  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.897, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1000.10 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 571.49 руб.)	100 м2	0.03045	1912,86
1708.60	204.26
100.77	1070.30	977.64	92.66
57.66	172.76
7.74	5.26
0.24	
15	ТЕР 46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов:дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.897, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1161.42 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 663.67 руб.)	100 м2	0.0567	1231,93
1027.67	204.26
100.77	1267.46	1094.93	172.53
107.37	103.91
7.74	5.89
0.44	
16	ТЕРр 61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 9371.15 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 5594.71 руб.)	100 м2	0.14	6550,16
4622.39	30.61
15.10	17155.54	12160.31	4.29
2.11	383.06
1.16	53.63
0.16	
17	ТЕР 13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: в 2 слоя к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.689, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 586.77 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 408.19 руб.)	100 м2	0.14	297,76
279.91	17.85
1.18	758.08	736.37	21.71
3.10	20.86
0.10	2.92
0.01	
18	ТЕРр 61-01-001-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 3691.54 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2203.91 руб.)	100 м2	0.14	2866,27
1819.16	49.29
38.27	7417.65	4785.74	6.90
5.36	130.63
3.01	18.29
0.42	
	101-5040	Шпатлевка Ветонит KR (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.238	(19819.69)		(4717.09)					
19	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1526.01 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 705.78 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	757,24
628.31	11.80
2.20	1759.29	1652.92	19.28
5.79	53.38
0.19	7.47
0.03	
	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.00882	(48886.67)		(431.18)					
20	ТЕРр 62-03-035-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 363.29 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 213.70 руб.)	100 м2	0.029	1116,10
852.51	0.69
0.12	607.85	464.57	0.02
0.00	80.73
0.01	2.34
0.00	
	101-9841-009П	Краски масляные готовые к применению для наружных работ (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.000394	(65858.44)		(25.95)					
21	ТЕРр 61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 669.36 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 399.62 руб.)	100 м2	0.01	6550,16
4622.39	30.61
15.10	1225.40	868.59	0.31
0.15	383.06
1.16	3.83
0.01	
22	ТЕР 15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 15.693, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.537, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 361.02 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 166.97 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.01	2108,84
2062.05	39.28
26.25	394.13	387.48	6.16
4.93	183.62
2.06	1.84
0.02	
	101-9049-085П	Плитки керамические глазурованные облицовочные, размер 300х200х7, коллекция "Дворцовая" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	1	(273.98)		(273.98)					
	101-4963	Клей для плитки КРЕПС "Плюс" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.00375	(17244.92)		(64.67)					
	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.0005	(22643.75)		(11.32)					
23	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.812, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.705, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 2711.08 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 1295.29 руб.)	100 м2	0.08715	5928,27
1346.72	1662.61
252.78	5442.31	2205.44	1276.83
413.96	119.92
16.68	10.45
1.45	
	Цена поставщика	Блоки дверные из алюминиевых мнс герметичными стеклопакетамиогокамерных профилей 	м2	8.715	(10593.22)		(92319.91)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1417924	832998	24432
11124		3500
63	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1546538	957948	28097
12793		4025
72	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			957948					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			28097					
		в том числе зарплата машинистов:		1			12793					
		Индекс к стоимости материалов:		1			560494					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			225969					
		Итого с индексацией:	руб.				1772507	957948	28097
12793		4025
72	
		Накладные расходы %:	%				712962					
		Итого с накладными:	руб.				2485469					
		Сметная прибыль %:	%				406483					
		Итого:	руб.				2891952					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			60731					
		Итого:	руб.				2952683					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			59054					
		Итого:	руб.				3011737					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			542112.66					
		Всего по разделу:	руб.				3553850					
Раздел 11 Электротехнические работы.	
1	ТЕРр 67-01-004-5	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 764.02 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 551.79 руб.)	100 шт.	0.28	177,43
175.32	2.11
1.04	923.03	922.44	0.59
0.29	17.89
0.08	5.01
0.02	
2	ТЕРр 67-01-003-1	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 486.03 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 351.02 руб.)	100 м	0.34	92,13
91.87	0.26
0.13	587.04	586.95	0.09
0.04	9.64
0.01	3.28
0.00	
3	ТЕРм 08-02-396-20	Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 63 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 49.44 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 31.74 руб.)	100 м	0.05	60,08
56.46	3.62
0.31	53.23	53.05	0.18
0.02	4.80
0.08	0.24
0.00	
4	ТЕРм 08-02-407-10	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.937, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.357, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 45682.83 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 29327.25 руб.)	100 м	3.8	1359,07
633.02	447.94
53.79	69245.44	45201.30	15212.31
3840.92	54.50
3.78	207.10
14.36	
	507-0705-023П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 50 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	387.6	(36.31)		(14073.76)					
5	ТЕРм 08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.776, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 9759.25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6265.20 руб.)	100 м	5.25	184,58
103.04	44.43
3.16	13457.93	10165.18	2167.43
311.74	8.96
0.20	47.04
1.05	
	501-9003-1397П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х1,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.38	(11471.53)		(4359.18)					
	501-9003-1398П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х2,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.145	(15849.06)		(2298.11)					
6	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.552, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1458.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 936.31 руб.)	100 шт.	0.18	694,62
461.77	8.62
1.14	1719.11	1561.88	13.87
3.86	38.10
0.08	6.86
0.01	
	503-0473	Розетка скрытой проводки (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	100 шт.	0.18	(4650.91)		(837.16)					
7	ТЕРм 08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.115, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 418.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 268.80 руб.)	100 шт.	0.06	562,05
397.54	8.62
1.14	481.97	448.21	4.62
1.29	32.80
0.08	1.97
0.01	
	509-1444	Выключатель для скрытой проводки двухклавишный (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	0.6	(516.47)		(309.88)					
8	ТЕРм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 12.243, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 14246.14 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 9145.67 руб.)	100 шт.	0.28	4198,27
1987.68	1960.82
919.06	16415.94	10458.14	5101.58
4835.62	164.00
60.10	45.92
16.83	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				102884	69397	22501
8994		317
32	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				116669	79807	25876
10343		365
37	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			79807					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			25876					
		в том числе зарплата машинистов:		1			10343					
		Индекс к стоимости материалов:		1			10986					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			21878					
		Итого с индексацией:	руб.				138547	79807	25876
10343		365
37	
		Накладные расходы %:	%				72865					
		Итого с накладными:	руб.				211412					
		Сметная прибыль %:	%				46878					
		Итого:	руб.				258290					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			5424					
		Итого:	руб.				263714					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			5274					
		Итого:	руб.				268988					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			48417.84					
		Всего по разделу:	руб.				317406					
Раздел 12 Разные работы	
1	ТЕРм 10-04-101-7	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 92*0,85 = 78% = 561.29 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 374.19 руб.)	1 шт.	5	6,66
6.66	0
0	625.74	625.74	0
0	0.60
0	3.00
0	
2	ТЕРм 10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 4.353, (Н.Р. 92*0,85 = 78% = 1870.96 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1247.31 руб.)	1 шт.	5	45,24
22.20	0
0	2587.27	2085.80	0
0	2.00
0	10.00
0	
3	ТЕРр 65-02-019-2	Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 1654.87 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1050.71 руб.)	100 шт.	0.08	1617,61
1516.80	100.81
49.74	2288.25	2280.18	8.07
3.98	158.00
3.82	12.64
0.31	
4	ТЕР 18-03-001-2	Установка радиаторов: стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.832, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.854, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 2958.48 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1690.56 руб.)	100 квт	0.1596	2697,22
827.57	213.10
47.74	3903.28	2481.92	402.42
143.17	75.44
3.91	12.04
0.62	
5	ТЕРм 08-01-102-1	Демонтаж шкаф пожарный  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,5 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.266, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3999.97 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2567.88 руб.)	шкаф	2	241,60
103.10	115.91
11.16	6221.51	3874.70	2154.07
419.42	8.76
1.12	17.52
2.24	
6	ТЕРм 08-01-102-1	Шкаф  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.266, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 6812.83 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 4373.67 руб.)	шкаф	2	389,43
171.84	172.41
22.77	10047.64	6458.09	3204.07
855.74	14.60
1.60	29.20
3.20	
	Цена поставщика	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НЗБ	шт.	2	(1786.45)		(3572.9)					
7	ТЕРр 62-03-030-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1964.03 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1155.31 руб.)	100 м2	0.26	878,76
514.06	0.82
0.12	4289.52	2511.52	0.21
0.03	48.68
0.01	12.66
0.00	
	101-9841-009П	Краски масляные готовые к применению для наружных работ (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.004186	(65858.44)		(275.68)					
8	ТЕР 07-05-016-4	Разборка металлических ограждений без поручней  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,5 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.342, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.296, (Н.Р. 155*0,85*0.9 = 119% = 2334.10 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 1333.77 руб.)	100 м ограждений	0.27	627,52
321.29	145.52
14.88	2309.62	1630.09	406.34
75.50	27.39
1.81	7.40
0.49	
9	ТЕР 07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.342, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.296, (Н.Р. 155*0,85*0.9 = 119% = 4539.10 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 2593.77 руб.)	100 м ограждений	0.27	1208,46
615.80	271.24
37.95	4428.08	3124.30	757.39
192.54	52.50
3.24	14.18
0.88	
10	ТЕР 06-01-068-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.530, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.378, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 812.64 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 446.95 руб.)	100 м шва	0.16	13735,59
290.48	19.71
3.31	12462.00	873.35	36.36
9.95	24.96
0.29	3.99
0.05	
11	ТЕР 08-01-005-1	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "акванаст" толщиной слоя: 2 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.291, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.507, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 955.40 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 554.75 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.16	323,30
293.02	28.96
4.10	933.83	880.98	52.32
12.33	28.09
0.33	4.49
0.05	
	101-2982	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" шпаклевочная (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	49.44	(47.23)		(2335.05)					
12	ТЕР 09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.006, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.314, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 743.65 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 625.10 руб.)	100 м плинтуса	0.28	241,87
177.41	12.43
0.71	1078.30	933.44	38.31
3.74	14.72
0.06	4.12
0.02	
	Цена поставщика	Порожек металлический	м	28	(151.12)		(4231.36)					
	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках.   мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1т	84.2	(556.64)		(46869.09)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				51175	27760	7060
1716		131
8	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				56398	31924	8119
1973		151
9	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			31924					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8119					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1973					
		Индекс к стоимости материалов:		1			16355					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			10415					
		Итого с индексацией:	руб.				66813	31924	8119
1973		151
9	
		Накладные расходы %:	%				29207					
		Итого с накладными:	руб.				96020					
		Сметная прибыль %:	%				18014					
		Итого:	руб.				114034					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			2395					
		Итого:	руб.				116429					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			2329					
		Итого:	руб.				118758					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21376.44					
		Всего по разделу:	руб.				140134					
Раздел 13. Ремонт холла корпус А	
1	ТЕР 46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.896, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1160.41 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 663.09 руб.)	100 м2	0.087	764,21
706.15	58.06
28.64	1229.67	1154.43	75.24
46.82	66.87
2.20	5.82
0.19	
2	ТЕР 15-01-052-5	Устройство из гкл подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 4225.75 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1954.41 руб.)	100 м2	0.087	8994,81
2808.78	104.39
15.71	14543.29	4591.84	9.08
1.37	239.45
1.29	20.83
0.11	
	101-2414	Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	9.135	(440.37)		(4022.78)					
3	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.759, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2666.03 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1854.63 руб.)	1 м2	149	1,55
1.20	0.35
0	3712.31	3359.83	352.48
0	0.12
0	17.88
0	
4	ТЕР 15-04-027-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.751, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.622, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 7068.44 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 3269.16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.845	327,60
220.87	3.76
0.74	8427.06	7657.43	81.52
25.66	18.98
0.06	35.02
0.11	
5	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.645, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 3298.19 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2294.39 руб.)	100 м2	1.845	263,20
119.59	7.21
0.30	7180.95	4146.11	104.28
10.40	8.54
0.03	15.76
0.06	
6	ТЕР 13-03-001-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.862, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 3298.19 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2294.39 руб.)	100 м2	1.845	207,42
119.59	7.21
0.30	6014.79	4146.11	104.28
10.40	8.54
0.03	15.76
0.06	
7	ТЕР 15-04-001-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.622, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.465, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 26298.44 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 12163.03 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.845	1036,26
822.91	8.90
1.60	30782.08	28529.79	190.84
55.47	75.02
0.14	138.41
0.26	
8	ТЕР 11-01-015-7	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.858, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 14.432, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 23579.70 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 12793.24 руб.)	100 м2	1.102	3082,45
1021.71	2042.70
31.66	43635.06	21157.25	22190.90
655.61	92.05
2.61	101.44
2.88	
9	ТЕР 08-02-007-3	Демонтаж металлических решеток приямков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,5 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.569, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.787, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 153.89 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 89.36 руб.)	1 т	0.0224	975,01
326.35	127.76
15.48	246.81	137.37	30.25
6.52	28.43
1.74	0.64
0.04	
10	ТЕР 08-02-007-3	Установка металлических решеток приямков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.569, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.787, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 299.37 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 173.83 руб.)	1 т	0.0224	1907,30
625.51	239.99
39.50	478.49	263.29	56.82
16.63	54.49
3.11	1.22
0.07	
	101-3988	Решетки металлические размером 450х450 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	8	(453.81)		(3630.48)					
11	ТЕР 11-01-015-7	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.858, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 14.432, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 9628.74 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 5224.10 руб.)	100 м2	0.45	3082,45
1021.71	2042.70
31.66	17818.31	8639.53	9061.62
267.72	92.05
2.61	41.42
1.17	
12	ТЕР 13-06-003-1	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 7778.00 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 5410.78 руб.)	1 м2	46	11,34
11.34	0
0	9802.14	9802.14	0
0	1.04
0	47.84
0	
13	ТЕР 46-03-012-1	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:до 20 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.308, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 3920.94 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2240.54 руб.)	100 м	0.48	767,33
361.41	405.92
88.60	5073.39	3259.80	1813.59
799.14	28.06
7.31	13.47
3.51	
14	ТЕР 46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.505, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.181, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 719.88 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 411.36 руб.)	1 м3	0.05	1652,97
788.57	27.72
4.60	931.76	740.90	15.95
4.32	75.22
0.40	3.76
0.02	
	401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м3	0.052	(3886.92)		(202.12)					
15	ТЕРр 53-01-014-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 1313.18 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 1007.37 руб.)	10 м	2.8	37,93
29.73	0
0	1995.68	1564.24	0
0	2.71
0	7.59
0	
16	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.645, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1716.13 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1193.83 руб.)	100 м2	0.96	263,20
119.59	7.21
0.30	3736.43	2157.33	54.26
5.41	8.54
0.03	8.20
0.03	
17	ТЕР 13-03-001-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.862, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1716.13 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1193.83 руб.)	100 м2	0.96	207,42
119.59	7.21
0.30	3129.65	2157.33	54.26
5.41	8.54
0.03	8.20
0.03	
18	ТЕРр 61-01-002-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 37817.20 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 22577.44 руб.)	100 м2	0.96	3686,97
2720.33	17.68
8.72	66208.61	49073.01	16.97
8.37	228.35
0.67	219.22
0.64	
19	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 6160.15 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 2849.07 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.212	259,01
160.49	2.90
0.60	7495.69	6670.88	75.85
24.94	13.79
0.05	30.50
0.11	
20	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 24110.98 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 11151.33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.212	757,24
628.31	11.80
2.20	27796.81	26116.14	304.63
91.45	53.38
0.19	118.08
0.42	
	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.139356	(46131.71)		(6428.73)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				260239	185325	34593
2036		851
10	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				293227	213124	39782
2341		979
12	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			213124					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			39782					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2341					
		Индекс к стоимости материалов:		1			40321					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			14284					
		Итого с индексацией:	руб.				307511	213124	39782
2341		979
12	
		Накладные расходы %:	%				166930					
		Итого с накладными:	руб.				474441					
		Сметная прибыль %:	%				90809					
		Итого:	руб.				565250					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			11870					
		Итого:	руб.				577120					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			11542					
		Итого:	руб.				588662					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			105959.16					
		Всего по разделу:	руб.				694621					
Раздел 14 Проемы	
1	ТЕР 46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов:дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 14.897, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1426.07 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 814.90 руб.)	100 м2	0.06962	1231,93
1027.67	204.26
100.77	1556.27	1344.43	211.84
131.83	103.91
7.74	7.23
0.54	
2	ТЕРр 69-01-002-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 36.58 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 22.17 руб.)	100 отверстий	0.04	70,55
64.13	6.42
0	48.46	48.20	0.26
0	5.49
0	0.22
0	
3	ТЕР 39-01-002-9	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для откатных ворот  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.166, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.326, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 185.88 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 156.25 руб.)	1 т	0.01	5236,72
986.52	2581.56
260.05	475.94	185.38	185.00
48.87	76.83
14.49	0.77
0.15	
	202-0034	Части и закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.01	(228768.41)		(2287.68)					
4	ТЕР 13-06-003-1	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2029.04 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1411.51 руб.)	1 м2	12	11,34
11.34	0
0	2557.08	2557.08	0
0	1.04
0	12.48
0	
5	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.759, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 214.71 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 149.37 руб.)	1 м2	12	1,55
1.20	0.35
0	298.98	270.59	28.39
0	0.12
0	1.44
0	
6	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.645, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 214.52 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 149.23 руб.)	100 м2	0.12	263,20
119.59	7.21
0.30	467.06	269.67	6.78
0.68	8.54
0.03	1.03
0.00	
7	ТЕР 13-03-001-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 7.839, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 11.862, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 214.52 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 149.23 руб.)	100 м2	0.12	207,42
119.59	7.21
0.30	391.21	269.67	6.78
0.68	8.54
0.03	1.03
0.00	
8	ТЕРр 61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 8032.41 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4795.47 руб.)	100 м2	0.12	6550,16
4622.39	30.61
15.10	14704.73	10423.12	3.67
1.81	383.06
1.16	45.97
0.14	
9	ТЕР 15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.541, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 481.23 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 222.57 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1728	259,01
160.49	2.90
0.60	585.57	521.13	5.93
1.95	13.79
0.05	2.38
0.01	
10	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1308.01 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 604.96 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	757,24
628.31	11.80
2.20	1507.97	1416.79	16.53
4.96	53.38
0.19	6.41
0.02	
	101-9851-029П	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВАК-14 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.00756	(56390.67)		(426.31)					
11	ТЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.671, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.311, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 10900.08 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 5041.29 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	757,24
628.31	11.80
2.20	12566.37	11806.57	137.72
41.34	53.38
0.19	53.38
0.19	
	101-6518	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.063	(75067.8)		(4729.27)					
12	ТЕРр 62-01-014-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35 %  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4796.67 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2821.57 руб.)	100 м2	0.168	2665,76
1942.90	6.75
1.99	8395.33	6133.52	1.13
0.33	179.40
0.16	30.14
0.03	
	101-6740	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.003209	(116793.49)		(374.79)					
13	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.300, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.272, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 53.70 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 37.35 руб.)	100 м2	0.0672	616,23
53.29	4.90
0.30	192.72	67.29	2.73
0.38	4.40
0.03	0.30
0.00	
14	ТЕР 46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:до 5 м3  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.292, к материалам: 9.717, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 795.12 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 454.35 руб.)	1 м3	0.3	237,31
146.01	1.30
0	1087.91	823.10	2.45
0	14.63
0	4.39
0	
	404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 шт.	0.12	(16057.62)		(1926.91)					
15	ТЕРр 61-01-021-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1972.35 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1177.52 руб.)	100 м2	0.028	6764,27
4865.22	1.89
0	3558.07	2559.83	0.05
0	389.00
0	10.89
0	
16	ТЕРр 62-02-025-7	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 101.29 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 59.58 руб.)	100 м2	0.028	1062,99
246.15	1.51
0.23	558.53	129.51	0.04
0.01	23.60
0.02	0.66
0.00	
17	ТЕР 15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.481, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.186, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 64.50 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 29.83 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	581,73
131.68	9.65
1.58	148.66	69.28	3.10
0.83	11.58
0.14	0.32
0.00	
	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.001652	(105182.2)		(173.76)					
18	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.812, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.705, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 587.95 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 280.91 руб.)	100 м2	0.0189	5928,27
1346.72	1662.61
252.78	1180.26	478.29	276.90
89.78	119.92
16.68	2.27
0.32	
	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	1.89	(830.68)		(1569.99)					
19	ТЕРр 70-01-018-2	Снятие лакокрасочного покрытия щетками вручную с: оборудования и труб диаметром менее 500 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 13287.03 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 9227.11 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	43	19,86
19.86	0
0	16047.14	16047.14	0
0	1.78
0	76.54
0	
20	ТЕР 15-04-038-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 1 раз стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 12.319, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.972, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 673.51 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 311.50 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.43794	95,23
88.65	1.19
0.31	752.41	729.53	6.42
2.55	7.53
0.03	3.30
0.01	
	101-6741	Лак алкидный ПФ-053, пентафталевый (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.004817	(70585.64)		(340.01)					
21	ТЕР 15-04-038-8	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.961, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.971, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1675.84 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 775.07 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.43794	233,73
220.90	2.05
0.45	1861.51	1817.86	10.74
3.70	18.77
0.04	8.22
0.02	
	101-6741	Лак алкидный ПФ-053, пентафталевый (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.009635	(70585.64)		(680.09)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				68942	57968	906
330		269
1	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				77773	66663	1042
379		309
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			66663					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1042					
		в том числе зарплата машинистов:		1			379					
		Индекс к стоимости материалов:		1			10068					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			12509					
		Итого с индексацией:	руб.				90282	66663	1042
379		309
1	
		Накладные расходы %:	%				49051					
		Итого с накладными:	руб.				139333					
		Сметная прибыль %:	%				28692					
		Итого:	руб.				168025					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			3529					
		Итого:	руб.				171554					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			3431					
		Итого:	руб.				174985					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			31497.30					
		Всего по разделу:	руб.				206482					
Раздел 15 Отопление.	
1	ТЕРр 65-02-019-1	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 287.95 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 182.83 руб.)	100 шт.	0.02	1115,11
1056.00	59.11
29.16	398.05	396.87	1.18
0.58	110.00
2.24	2.20
0.05	
2	ТЕР 18-03-001-2	Установка радиаторов: стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.832, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.854, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 726.65 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 415.23 руб.)	100 квт	0.0392	2697,22
827.57	213.10
47.74	958.70	609.59	98.84
35.17	75.44
3.91	2.96
0.15	
	301-6769	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	квт	3.92	(2901.24)		(11372.86)					
3	ТЕР 16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 2.811, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1042.35 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 595.63 руб.)	1 шт.	2	60,17
24.32	3.75
0.29	1158.67	913.99	64.21
10.90	2.14
0.03	4.28
0.06	
	301-9170-193П	Клапан для однотрубной системы отопления, никелированный, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) RA-G-20 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	2	(2081.04)		(4162.08)					
4	ТЕР 16-05-002-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.506, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.232, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 997.88 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 570.22 руб.)	1 шт.	4	41,17
11.49	1.71
0.29	1303.93	863.63	78.70
21.80	1.04
0.03	4.16
0.12	
	Цена поставщика	: Кран шаровый латунный, диаметром 20 мм	шт.	4	(184.32)		(737.28)					
5	ТЕР 16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.079, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.814, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 5279.13 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 3016.64 руб.)	1 врезка	4	89,82
62.17	6.86
0.15	5156.93	4672.95	166.81
11.28	5.13
0.01	20.52
0.04	
6	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.824, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.004, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 122.48 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 56.65 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.008	963,31
885.02	2.90
0.60	136.33	133.04	0.27
0.09	81.72
0.05	0.65
0.00	
	101-0390	Краски для внутренних работ МА-025 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.000197	(136444.42)		(26.88)					
7	ТЕРр 65-02-023-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 811.74 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 515.39 руб.)	1000 м3	4.5	13,25
13.25	0
0	1120.41	1120.41	0
0	1.27
0	5.72
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				10233	8710	410
80		40
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				11601	10016	471
92		46
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			10016					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			471					
		в том числе зарплата машинистов:		1			92					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1113					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			16299					
		Итого с индексацией:	руб.				27900	10016	471
92		46
0	
		Накладные расходы %:	%				9268					
		Итого с накладными:	руб.				37168					
		Сметная прибыль %:	%				5353					
		Итого:	руб.				42521					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			893					
		Итого:	руб.				43414					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			868					
		Итого:	руб.				44282					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			7970.76					
		Всего по разделу:	руб.				52253					
Раздел 16 Электротехнические работы.	
1	ТЕРр 67-01-004-5	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 27.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 19.70 руб.)	100 шт.	0.01	177,43
175.32	2.11
1.04	32.96	32.94	0.02
0.01	17.89
0.08	0.18
0.00	
2	ТЕРр 67-01-003-1	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 1257.96 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 908.53 руб.)	100 м	0.88	92,13
91.87	0.26
0.13	1519.40	1519.17	0.23
0.11	9.64
0.01	8.48
0.01	
3	ТЕРм 08-02-396-20	Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 395.42 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 253.85 руб.)	100 м	0.4	60,08
56.46	3.62
0.31	425.83	424.38	1.45
0.12	4.80
0.08	1.92
0.03	
4	ТЕРм 08-02-407-10	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 100  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.937, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.357, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 15628.33 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 10033.01 руб.)	100 м	1.3	1359,07
633.02	447.94
53.79	23689.23	15463.60	5204.21
1314.00	54.50
3.78	70.85
4.91	
	507-0705-023П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 50 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	132.6	(36.31)		(4814.71)					
5	ТЕРм 08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.776, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4182.54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2685.09 руб.)	100 м	2.25	184,58
103.04	44.43
3.16	5767.69	4356.51	928.90
133.60	8.96
0.20	20.16
0.45	
	501-9003-1397П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х1,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.08	(11471.53)		(917.72)					
	501-9003-1398П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А) 1х2,5 мм2 (ок) (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0.145	(15849.06)		(2298.11)					
6	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.938, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.552, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 972.32 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 624.20 руб.)	100 шт.	0.12	694,62
461.77	8.62
1.14	1146.08	1041.25	9.25
2.57	38.10
0.08	4.57
0.01	
	503-0473	Розетка скрытой проводки (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	100 шт.	0.12	(4650.91)		(558.11)					
7	ТЕРр 67-01-004-3	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 84.37 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 60.94 руб.)	100 шт.	0.09	61,02
60.23	0.79
0.39	101.93	101.86	0.07
0.04	6.32
0.03	0.57
0.00	
8	ТЕРр 67-01-004-1	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 103.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 75.06 руб.)	100 шт.	0.12	55,66
55.66	0
0	125.51	125.51	0
0	5.84
0	0.70
0	
9	ТЕРр 69-01-002-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 203.06 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 123.07 руб.)	100 отверстий	0.13	116,14
109.52	6.62
0	268.40	267.54	0.86
0	10.50
0	1.37
0	
10	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка слаботочная Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 6.818, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.265, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 163.66 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 105.06 руб.)	100 шт.	0.01	1277,19
931.55	70.22
3.42	194.34	175.05	4.79
0.64	76.10
0.24	0.76
0.00	
	503-9013-056П	Розетка слаботочная (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(23.57)		(23.57)					
11	ТЕРм 08-03-594-9	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: светильник на кронштейнах  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.292, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.801, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 525.60 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 337.42 руб.)	100 шт.	0.01	6040,48
2145.24	1898.50
857.56	715.32	403.11	176.41
161.14	177.00
56.14	1.77
0.56	
	509-5374	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х40-001 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(306.48)		(306.48)					
12	ТЕРм 08-02-369-2	Светильник с лампами: люминесцентными  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.259, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 14.851, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 768.25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 493.20 руб.)	1 шт.	1	161,03
30.05	97.37
13.84	2062.73	564.67	998.92
260.07	2.34
0.88	2.34
0.88	
	Цена поставщика	Светильники аварийного и резервного освещения  в комплекте с лампой и аккумуляторными батареями, степень защиты IP65	шт	1	(2354.24)		(2354.24)					
13	ТЕРм 08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.054, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 7.056, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 680.27 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 436.72 руб.)	100 шт.	0.01	12078,06
2705.31	2409.72
1181.08	1217.85	508.36	218.18
221.94	221.00
77.12	2.21
0.77	
	509-9216-063П	Светильники со светодиодными лампами Блюз 45* 1080 Лм, 15 Вт, IP31 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(1256.81)		(1256.81)					
	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27 (классическая форма), мощностью 10 Вт, световой поток от 750 до 850 Лм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	2	(688.65)		(1377.30)					
14	ТЕРм 08-02-369-4 (Прим.)	Светильник для подсветки Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.214, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 14.825, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 844.39 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 542.08 руб.)	1 шт.	2	104,22
16.44	54.17
7.68	2720.98	617.85	1106.59
288.63	1.28
0.49	2.56
0.98	
	Цена поставщика	Светильники	шт.	2	(508.48)		(1016.96)					
15	ТЕРр 67-01-005-2	Смена ламп: люминесцентных  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 406.04 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 293.25 руб.)	100 шт.	0.18	144,98
144.98	0
0	490.38	490.38	0
0	13.90
0	2.50
0	
	509-1463	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 шт.	1.8	(366.25)		(659.25)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				40479	26092	8650
2383		121
9	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				45690	30006	9948
2740		139
10	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			30006					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			9948					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2740					
		Индекс к стоимости материалов:		1			5737					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			15583					
		Итого с индексацией:	руб.				61273	30006	9948
2740		139
10	
		Накладные расходы %:	%				26243					
		Итого с накладными:	руб.				87516					
		Сметная прибыль %:	%				16991					
		Итого:	руб.				104507					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			2195					
		Итого:	руб.				106702					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			2134					
		Итого:	руб.				108836					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			19590.48					
		Всего по разделу:	руб.				128426					
Раздел 17 Разные работы	
1	ТЕР 20-02-002-1	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 306.68 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 185.70 руб.)	1 решетка	1	14,54
12.94	1.60
0.08	256.37	243.16	13.21
1.50	1.17
0.01	1.17
0.01	
2	ТЕР 20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.076, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 397.29 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 227.02 руб.)	1 решетка	1	25,81
18.61	2.53
0.15	399.03	349.70	20.89
2.82	1.68
0.01	1.68
0.01	
	301-4085	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(277.47)		(277.47)					
3	ТЕРм 10-01-001-14	Демонтаж. Транспарант рядовой со сборной рамкой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.789, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 157.68 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 111.30 руб.)	1 шт.	1	12,84
10.58	2.26
0.15	220.93	198.81	22.12
2.82	1.01
0.04	1.01
0.04	
4	ТЕРм 10-01-001-14	Транспарант рядовой со сборной рамкой  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.789, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 8.038, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 542.52 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 382.96 руб.)	1 шт.	1	47,25
35.25	8.71
1.67	774.09	662.38	85.26
31.38	3.38
0.13	3.38
0.13	
5	ТЕРм 10-02-030-2	Демонтаж. Аппарат телефонный системы цб или атс:настенный  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 373.54 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 263.67 руб.)	1 шт.	1	25,42
25.42	0
0	477.67	477.67	0
0	2.16
0	2.16
0	
6	ТЕРм 10-02-030-2	Аппарат телефонный системы цб или атс:настенный  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к материалам: 6.323, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1245.22 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 878.98 руб.)	1 шт.	1	94,47
84.74	0
0	1653.87	1592.35	0
0	7.20
0	7.20
0	
7	ТЕР 15-01-056-01Д	Демонтаж зеркальных полотен со стены  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.028, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 862.74 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 399.02 руб.)	100 м2 облицовки стен	0.0533	953,96
935.37	18.59
0.93	946.77	936.83	9.94
0.93	81.34
0.09	4.34
0.01	
8	ТЕР 15-01-056-01Д (Прим.)	Снятие мемориалной мрамрной доски к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.028, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 364.19 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 168.44 руб.)	100 м2 облицовки стен	0.0225	953,96
935.37	18.59
0.93	399.66	395.47	4.19
0.39	81.34
0.09	1.83
0.00	
9	ТЕРм 11-04-007-3	Демонтаж. Экран проекционный с алюминированным полотном, размер, м: экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.350, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 92*0,85 = 78% = 14950.18 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 9966.79 руб.)	1 шт.	2	631,58
434.65	196.93
8.83	20017.61	16335.02	3682.59
331.85	34.80
2.17	69.60
4.34	
10	ТЕРм 37-01-014-04	Демонтаж. Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,5 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.495, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7962.69 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 5620.72 руб.)	1 шт.	4	239,80
130.07	109.73
5.40	13505.21	9776.58	3728.63
405.89	11.31
1.29	45.24
5.16	
11	ТЕРм 40-03-001-9	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона: до 13 градусов: первые 100 м  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.052, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 144.18 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 101.77 руб.)	10 т	0.048	399,49
181.48	218.01
22.93	258.41	163.69	94.72
20.68	17.40
2.09	0.84
0.10	
12	ТЕРм 40-03-001-10	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона: до 13 градусов: добавлять на каждые следующие 10 м  к прямым затратам: 10 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.050, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 160.11 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 113.02 руб.)	10 т	0.048	339,00
213.80	125.20
13.20	247.23	192.84	54.39
11.91	20.50
1.20	0.98
0.06	
13	ТЕРм 08-03-593-13	Демонтаж. Люстры и подвесы с количеством ламп до: 30  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.275, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1302.82 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 836.38 руб.)	1 шт.	3	66,33
17.82	48.51
6.99	2354.36	1004.57	1349.79
394.05	1.47
1.54	4.41
4.62	
14	ТЕРм 08-03-593-13	Люстры и подвесы с количеством ламп до: 30  Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.275, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 5.204, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 7194.07 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 4618.41 руб.)	1 шт.	3	423,43
59.39	216.03
77.61	11669.76	3347.99	6011.04
4375.11	4.90
5.12	14.70
15.36	
15	ТЕР 14-02-015-1	Покрытие пленкой: стен и кровель  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.511, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 4.255, (Н.Р. 130*0,85*0.9 = 99% = 4534.69 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2198.64 руб.)	100 м2	1.5	818,95
141.16	0.86
0.15	8314.10	3978.81	14.85
4.23	14.15
0.01	21.23
0.02	
	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках.   мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1т	10	(556.64)		(5566.40)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				61495	39656	15092
5584		180
30	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				69707	45604	17356
6422		207
34	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			45604					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			17356					
		в том числе зарплата машинистов:		1			6422					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6748					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			277					
		Итого с индексацией:	руб.				69984	45604	17356
6422		207
34	
		Накладные расходы %:	%				40499					
		Итого с накладными:	руб.				110483					
		Сметная прибыль %:	%				26073					
		Итого:	руб.				136556					
		Временные здания и сооружения %	%	2.1			2868					
		Итого:	руб.				139424					
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			2788					
		Итого:	руб.				142212					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			25598.16					
		Всего по разделу:	руб.				167810					

		Итого по всем разделам:	руб.				11605307					
		Всего по смете:	руб.				11605307					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/